|  |
| --- |
| **LED显示屏** |
| 一、学术报告厅全彩屏 |
| 显示屏的净尺寸：10\*0.32=3.2米\*11\*0.16=1.76米=5.63㎡ 像素点：1920\*1056=2027520 Q1.66PRO |
| **序号** | **产品** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 显示单元 | 像素直径 1.66mm点中心距 1.66mm像素密度 360000点/㎡单元板尺寸 320×160mm屏体分辨率 192×96显示基色 全彩像素组成 1R1G1B可视角度 水平：160° 垂直：160°可视距离 ≥1.7m亮度 ≥500cd/m2最大功率 580W/㎡刷新频率 ≥3840HZ驱动方式 恒流驱动使用寿命 ≥10000小时其他性能 单元板重量：0.51kg | 112 | 张 | 红黑5V.短排线，备用2张 |
| 2 | 磁铁 | 外牙 | 488 | 颗 |  |
| 3 | 电源 | 规格：100W5V20A类型：网格型系列：NES系列输出电压：5V输出额定电流：20A输出电压精度：±2%输入电压范围：85-132VAC/176-264VAC（开关切换）或247-373VDC频率范围：47-63Hz工作温度：-20 - +60摄氏度 | 28 | 台 | 4张板/电源 |
| 4 | 视频处理器 | 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。支持输入源一键切换。支持外置独立音频。支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。支持通过 RS232 协议连接中控设备。 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 1 | 台 | 自带发送卡 |
| 5 | 同步接收卡 | 点间距：0.000功率：2.5效比：100%带载像素数:总数：131072带载像素数:长：512带载像素数:高：1024接口方式: 75 数量：16 | 21 | 张 | 备用1张 |
|  | 小计 |  |  |
| 6 | 边框 | 内嵌入方式，不锈钢包边 | 1 | 项 | 费用包含对原装饰墙进行改造 |
| 7 | 接收卡卡板 |  | 21 | 张 |  |
| 8 | 长排线/网线 |  | 21 | 套 |  |
| 9 | 电源线 | 80公分 | 21 | 根 | 有效观感距离3.0米 |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、第一教学楼 长19\*0.32=6.08+0.09=6.17米 高2\*0.16=0.32+0.09=0.41米 2.53平方米 |
| 序号 | 产品 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | P10户外单红 | 320\*160 | 38 | 张 | 含磁铁.红黑5V.短排线  |
| 2 | 磁铁 |  | 628 | 颗 |  |
| 3 | 电源 | 5V-40A | 5 | 个 | 8张板子一台电源， |
| 4 | 控制卡 | (网口+U盘+串口+无线) | 1 | 张 | (网口+U盘+串口+无线) |
| 5 | 转接板 | HUB12-8 | 1 | 张 |  |
| 6 | 边框 | 90\*45 | 1 | 项 | 底部防水处理及架子 |
| 7 | 16p长排线 | 40cm | 3 | 根 |  |
| 8 | 16p长排线 | 60cm | 2 | 根 |  |
| 9 | 耗材及人工等 |  | 1 | 批 |  |
| 三、实训楼 长30\*0.32=9.6+0.09=9.65米 高5\*0.16=0.8+0.09=0.89米 8.59平方米 |
| 序号 | 产品 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | P10户外单红 | 320\*160 | 152 | 张 | 备用2张 含磁铁.红黑5V.短排线  |
| 2 | 磁铁 |  | 628 | 颗 |  |
| 3 | 电源 | 5V-40A | 20 | 个 | 8张板子一台电源， |
| 4 | 控制卡 | (网口+U盘+串口+无线) | 1 | 张 | (网口+U盘+串口+无线) |
| 5 | 转接板 | HUB12-8 | 1 | 张 |  |
| 6 | 边框 | 90\*45 | 1 | 项 | 底部防水处理及架子 |
| 7 | 16p长排线 | 40cm | 3 | 根 |  |
| 8 | 16p长排线 | 60cm | 2 | 根 |  |
| 9 | 耗材及人工等 |  | 1 | 批 |  |
| 四、会议室 长度：20\*0.304=6.08+0.09=6.17米 高度： 4\*0.152=0.608+0.09=0.617米 3.81平方米 |
| 序号 | 产品 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室内3.75单红 | 304\*152 | 81 | 张 | 备用1张 含磁铁.红黑5V.短排线 |
| 2 | 矮脚磁铁 |  | 112 | 颗 |  |
| 3 | 电源 | 5V-40A | 11 | 个 | 8张板子一台电源， |
| 4 | 控制卡 | （网络、无线、串口、优盘） | 1 | 张 | （网络、无线、串口、优盘） |
| 5 | 转接板 | HUB12-8 | 1 | 张 |  |
| 6 | 边框 | 90\*45 | 3 | 根 |  |
| 7 | 拐角 | 90\*45 | 4 | 个 |  |
| 8 | 挂钩 | 90\*45 | 4 | 个 |  |
| 9 | 背条 | 4张高 | 5 | 根 |  |
| 10 | 16p长排线 | 40cm | 4 | 根 |  |
| 11 | 耗材及人工 |  | 1 | 项 |  |